状态显示-高清编码器配置后台

高清编码器配置操作平台
版本号：

Language（语言）

## 输入状态

运行时间：

设备时间：（同步时间到设备）

设备名称：

CPU占用率：

内存占用率：

编码资源占用率：

输入视频分辨率：（VGA自动调节）

输入视频状态：

已采集的视频帧数：

输入音频采样率：

输入音频状态：

已采集的音频帧数：

网络状态：

已发送的网络包：

已丢弃的网络包：

GB28181：

预览视频（低延迟）

## 录像状态

SD卡状态：未识别

总磁盘空间：

可用磁盘空间：

Samba地址(可复制到浏览器中打开)：

录像状态：
(删除所有录像)

磁盘状态：磁盘满

磁盘状态：磁盘速度太慢

## DHCP状态

IP：

子网掩码：

网关：

## WIFI状态

WIFI：禁用

WIFI 状态：

WIFI SSID：

WIFI IP：

WIFI MAC：

WIFI 信号强度：

WIFI 频率：

## 4G状态

4G：禁用

4G 状态：

4G IMEI：

4G 模式：

4G 信号强度：

4G 在线时间：

4G 接收字节：

4G 发送字节：

4G IP：

4G 网关：

## 主流状态

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS TS URL：

HLS MP4 URL：

MP4 URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S)发布地址：

组播 URL：

SRT Listener URL：

SRT Caller URL：

HLS PUSH URL：

TRTC房间号：

预览视频（HTML5）

预览视频（HTML5）

## 副码流1状态

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用次码率）

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS TS URL：

HLS MP4 URL：

MP4 URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S)发布地址：

组播 URL：

SRT Listener URL：

SRT Caller URL：

HLS PUSH URL：

预览视频（HTML5）

预览视频（HTML5）

## 副码流2状态

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用次码率）

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS TS URL：

HLS MP4 URL：

MP4 URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S)发布地址：

组播 URL：

SRT Listener URL：

SRT Caller URL：

HLS PUSH URL：

预览视频（HTML5）

预览视频（HTML5）

## 副码流3状态

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用次码率）

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS TS URL：

HLS MP4 URL：

MP4 URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP(S)发布地址：

组播 URL：

SRT Listener URL：

SRT Caller URL：

HLS PUSH URL：

预览视频（HTML5）

预览视频（HTML5）