网络设置-高清编码器配置后台

高清编码器配置操作平台
版本号：

Language（语言）

## 网口

DHCP：
  开启DHCP后，可以用ONVIF兼容的搜索工具查找到设备。

IP：

子网掩码：

默认网关：

MAC地址：

## WIFI 设置

Wifi 模块：

Wifi 模式：

Wifi 列表：

Wifi Essid：

Wifi 密码：

Wifi DHCP：
  开启DHCP后，可以从状态显示页查看IP地址。

Wifi IP：

Wifi 子网掩码：

Wifi 默认网关：

Wifi Essid：

Wifi 密码：

Wifi 频段：

Wifi 频道：

## DNS设置

DNS1：

DNS2：

## 端口设置

HTTP端口：

HTTP备用端口：
  [0-65500]

RTSP备用端口：
  [0-65500]

## HTTPS设置

HTTPS服务：

HTTPS备用端口：
  [1-65500]

HTTPS私钥密码：
  (如果私钥没有密码则为空)

选择文件：
  (上传文件名为 private.key或者public.crt,请勿多人同时上传,上传过程请勿断电)

## HOSTNAME设置

HOSTNAME：

mDNS服务：

mDNS访问地址：