副码流2编码设置-高清编码器配置后台

高清编码器配置操作平台
版本号：

Language（语言）

## 副码流2

  已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用副码率）

编码类型：

编码后分辨率：

编码帧率：

自定义帧率：
  [5-30]

关键帧间隔(帧)：
  [5-300]

H.264级别：

码流控制：

码流波动范围：

画质：

比特率(kbit)：
  [32-32000]

JPG图片地址：

MJPG流地址：

TS流地址：

HLS TS流地址：

HLS MP4流地址：

MP4流地址：

FLV流地址：

RTSP流地址：

RTSP组播IP：

RTSP组播端口：
  [1-65535]

RTMP流地址：

RTMP(S)/RTSP发布地址：

组播IP：

组播端口：
  [1-65535]

组播SAP名：

SRT Listener 地址：

SRT Caller 地址：

HLS PUSH URL：

## 码流参数

TS视频PID：
  [16-8190]

TS音频PID：
  [16-8190]

TS Transport Stream ID：
  [1-65535]

TS Original Network ID：
  [1-65535]

TS PMT Start PID：
  [16-7936]

TS Start PID：
  [32-3840]

TS Tables Version：
  [0-31]

TS Service ID：
  [1-65535]

TS Service Name：

TS Provider Name：

Conform to System B (DVB)：

TS空包：

TS TDT：

## OSD设置

### 区域一

区域：

透明度：
  [0-128]

类型：

位置：

速度：
  [0-30]

X：

Y：

文本：

字体大小：
  [8-72]

背景颜色：

字体颜色：
  选取颜色

LOGO：

### 区域二

区域：

透明度：
  [0-128]

类型：

位置：

速度：
  [0-30]

X：

Y：

文本：

字体大小：
  [8-72]

背景颜色：

字体颜色：
  选取颜色

LOGO：

### 区域三

区域：

透明度：
  [0-128]

类型：

位置：

速度：
  [0-30]

X：

Y：

文本：

字体大小：
  [8-72]

背景颜色：

字体颜色：
  选取颜色

LOGO:

### 区域四

区域：

透明度：
  [0-128]

类型：

位置：

速度：
  [0-30]

X：

Y：

文本：

字体大小：
  [8-72]

背景颜色：

字体颜色：
  选取颜色

LOGO：

### LOGO上传

LOGO：
  请上传小于500kbyte的PNG图,文件名为logo1.png\logo2.png\logo3.png\logo4.png。